ESERCITAZIONE 5

Introduzione generale

Questa esercitazione è finalizzata alla verifica del funzionamento di alcuni componenti elettropneumatici e alla realizzazione di circuiti atti a svolgere diverse e specifiche funzioni.

L’esercitazione si struttura in quattro prove:

1. Verificare il funzionamento dei seguenti componenti elettropneumatici: valvola monostabile (comando diretto e comando indiretto con relè).
2. Assemblare dei circuiti che realizzino le seguenti funzioni logiche: YES, OR (diretto ed indiretto con relè), AND (diretto ed indiretto con relè), autoaggancio.
3. Realizzare un circuito con attuatori pilotati da relè che realizzi il seguente diagramma movimento fasi:
4. Realizzare un circuito con attuatori pilotati da relè che realizzi il seguente diagramma movimento fasi:

Strumenti utilizzati

Prova 1

-Banco dei relè, che comprende:

Valvola monostabile a pulsante

Valvola bistabile a leva

Valvola monostabile a pulsante di emergenza

Lampadine elettriche x2

Lampadine pneumatiche x2

Valvola monostabile a comando elettropneumatico

Valvola bistabile a comando elettropneumatico

Switch di accensione/spegnimento

Relè x2

-Tubi in poliuretano

-Cavi elettrici

-Alimentazione (aria compressa)

-Alimentazione (energia elettrica 24V)

Prova 2

-Banco dei relè, che comprende:

Valvola monostabile a pulsante

Valvola bistabile a leva

Valvola monostabile a pulsante di emergenza

Lampadine elettriche x2

Lampadine pneumatiche x2

Valvola monostabile a comando elettropneumatico

Valvola bistabile a comando elettropneumatico

Switch di accensione/spegnimento

Relè x2

-Tubi in poliuretano

-Cavi elettrici

-Alimentazione (aria compressa)

-Alimentazione (energia elettrica 24V)

Prova 3

-Banco dei relè, che comprende:

Valvola monostabile a pulsante

Valvola bistabile a leva

Valvola monostabile a pulsante di emergenza

Lampadine elettriche x2

Lampadine pneumatiche x2

Valvola monostabile a comando elettropneumatico

Valvola bistabile a comando elettropneumatico

Switch di accensione/spegnimento

Relè x2

-Banco degli attuatori, che comprende:

Cilindri pneumatici a doppio effetto x3

Valvole bistabili a comando elettropneumatico x3

Valvole monostabili di fine corsa a comando elettropneumatico x6

-Tubi in poliuretano

-Cavi elettrici

-Alimentazione (aria compressa)

-Alimentazione (energia elettrica 24V)

Descrizione breve

Prova 1

\*Avvalendoci soltanto del banco dei relè, che comprende gli elementi elencati nella sezione “Strumenti utilizzati”, verifichiamo come prima istanza il funzionamento della valvola monostabile attraverso comando diretto e attraverso il relè, e ripetiamo lo stesso esperimento con la valvola bistabile. Costruiamo dei circuiti partendo dal collegamento dei cavetti elettrici che portano la corrente a tensioni 0-24V nella linea da dove in seguito collegheremo altri cavi che porteranno in tensione gli elementi elettropneumatici utili alla nostra prova (valvola monostabile a comando elettropneumatico e valvola bistabile a comando elettropneumatico). La prima parte viene svolta senza l’impiego dei relè, quindi colleghiamo direttamente l’alimentazione di aria compressa alle valvole e di seguito alle lampadine pneumatiche che ne constateranno le commutazioni quando si premono i pulsanti o si girano leve, che portiamo in tensione. Per la seconda parte della prova è necessario avvalersi dei relè, i quali portiamo in tensione con i cavi elettrici da 0 a 24V sulla linea NA. La presenza di corrente nella bobina è governata dal circuito di comando che formiamo partendo dal pulsante o dalla leva, che realizza le condizioni di attivazione delle due valvole elettropneumatiche.\*

Prova 2

\*Sullo stesso banco assembliamo dei circuiti che realizzino delle funzioni logiche. Per la realizzazione della funzione logica YES usiamo la valvola bistabile a leva. Quando c’è la presenza di comando tramite la leva la valvola viene commutata e l’aria compressa passa e accende la lampadina a sinistra o a destra dipendentemente dalla posizione della leva.

L'operatore logico OR si realizza collegando in parallelo più interruttori. In ambito elettrico due dispositivi si dicono in parallelo quando hanno in comune entrambi gli estremi di connessione. Nel nostro caso infatti colleghiamo in parallelo il pulsante alla valvola monostabile, per il caso del comando diretto. Per il comando indiretto tramite relè invece il collegamento in parallelo si effettua ai morsetti del comando della monostabile.

Nella connessione AND, l’operatore logico si realizza collegando in serie più interruttori. In ambito elettrico due dispositivi si dicono in serie quando hanno in comune solo uno degli estremi di connessione. La realizzazione è analoga al caso OR.

Infine per quanto riguarda l’autoaggancio, lo scopo principale dei circuiti in autoaggancio è di evitare la ripartenza automatica (rieccitazione della bobina) a seguito dell' interruzione dell' alimentazione. Quindi costruiamo il nostro circuito in modo che, per mezzo del pulsante viene chiuso e la bobina del relè, percorsa da corrente, crea un campo elettromagnetico destinato ad agire, in questo caso, su un ulteriore contatto. Infatti, oltre a comandare quello che governa il circuito esterno, opera su un secondo il quale si sposta in modo da garantire l'alimentazione alla bobina anche quando verrà rilasciato del pulsante di comando.\*

Prova 3 e 4

\*In questa prova e nella prossima ci viene assegnato un diagramma movimento fasi, quindi costruiamo un circuito usando il banco dei relè e quello degli attuatori.\*